**附件1：**

**零星窗帘类产品技术参数：**

1. 布帘（手动遮光）

- 材质：抗菌防霉阻燃面料，符合GB 8624-2012 B1级阻燃标准。

- 遮光率：≥99%

- 高度：2.5-2.78米

- 颜色：根据安装环境选择

- 安装方式：手动操作，轨道式安装

- 耐用性：耐磨

- 卫生要求：易清洗、耐消毒

2. 隔帘（医用）

- 材质：抗菌防霉阻燃面料，符合医用标准，符合GB 8624-2012 B1级阻燃标准。

- 高度：2.4-2.5米

- 颜色：根据安装环境选择

- 安装方式：手动操作，轨道式安装

- 卫生要求：易清洗、耐消毒

- 隐私性：高密度织物，确保隐私

3. 纱帘（透光纱帘）

- 材质：透光抗菌面料，符合GB 8624-2012 B1级阻燃标准。

- 高度：2.5-2.78米

- 颜色：根据安装环境选择

- 安装方式：手动操作，轨道式安装

- 透光性：适度透光，保持室内光线柔和

- 卫生要求：易清洗、耐消毒

4. 窗帘轨道（铝合金直轨）

- 材质：高强度铝合金

- 长度：根据实际需求定制

- 安装方式：天花板或墙面安装

- 耐用性：防锈、耐腐蚀

- 承重能力：确保能承受窗帘重量

5. 隔帘轨道（铝合金预弯轨）

- 材质：高强度铝合金

- 长度：根据实际需求定制

- 安装方式：天花板或墙面安装

- 耐用性：防锈、耐腐蚀

- 承重能力：确保能承受隔帘重量

6. 卷帘（手动遮光）

- 材质：抗菌防霉阻燃面料，符合GB 8624-2012 B1级阻燃标准。

- 遮光率：≥95%

- 面积：根据实际需求定制

- 颜色：根据安装环境选择

- 安装方式：手动操作，墙面安装

- 卫生要求：易清洗、耐消毒

7. 布帘电机（一体式）

- 类型：一体式电动电机，供电电压：220V

- 控制方式：遥控或墙控

- 承重能力：确保能驱动布帘

- 噪音水平：低噪音运行

- 安全性：过载保护，防止电机过热

8. 电动轨道（铝合金直轨）

- 材质：高强度铝合金

- 长度：根据实际需求定制

- 安装方式：天花板或墙面安装

- 耐用性：防锈、耐腐蚀

- 承重能力：确保能承受电动窗帘重量

- 电机兼容性：与布帘电机兼容